Для начала нужно подключить камеру к плате: RX2 -> TX2, TX2 -> RX2, GND -> GND.

Далее зайти на камеру. В «Navigator» закинуть «parcer.py» в /home/root.

Чтобы поставить на автозапуск переходим в «Терминал». Пишем следующее:

1. EDITOR=nano crontab -e -> запишем список на планировку выполнения задач.
2. Внутри пишем -> @reboot python3 parcer.py &
3. Сохраняем через Ctrl + O
4. Чтобы проверить пишем -> crontab -l
5. Должна появится строка с пункта №2
6. При успехе перезапускаем камеру и скрипт запустится автоматически